MODE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Immagine**  ***Image*** | **Descrizione**  ***Description*** | **Codice**  ***Code*** | **Peso Kg**  ***Weight Kg*** | **Dimensioni cm**  ***Dimension cm*** | **Materiale**  ***Material*** | **Quantità**  ***Quantity*** |
| Immagine che contiene interni  Descrizione generata automaticamente | **Lavabo MODE 100.49**  Lavabo 100x49. Installazione sospesa o su struttura. Completo di fissaggi  ***Basin MODE 100.49***  *Basin 100x49.*  *Wall-hung installation or on structure. Fixing kit included* | **ME100BI**  **ME100BO**  ***ME100BI***  ***ME100XX*** | **22,8** | **100x49 h20** | Fire Clay |  |
| Immagine che contiene tavolo, tavolino da caffè  Descrizione generata automaticamente | **Struttura sospesa MODE**  Struttura sospesa 96,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.  ***Wall hanging structure MODE***  *Wall hanging structure 96,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME001SAR**  ***ME001SAR*** | **12,5** | **96,7x31,5 h42** | Acciaio  *Steel* |  |
| Immagine che contiene tavolo, arredamento, tavolo da lavoro, tavolino da tè  Descrizione generata automaticamente | **Struttura a terra MODE**  Struttura a terra 96,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.  ***Floor mounted structure MODE***  *Floor mounted structure 96,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME003SAR**  ***ME003SAR*** | **11,5** | **96,7x31,5 h85,5** | Acciaio  *Steel* |  |
|  | **Portasciugamani**  Portasciugamani laterale 32,5.4 cm per lavabi ME100 e ME080 in acciaio nero opaco  ***Towel rail***  *Lateral towel rail 32,5.4 cm for basins ME100 and ME080, in black matt steel* | **ME001YAR**  ***ME001YAR*** |  | **32,5x4 h11** | Acciaio  *Steel* |  |
|  | **Lavabo MODE 80.49**  Lavabo 80x49.  Installazione sospesa o su struttura. Completo di fissaggi  ***Basin MODE 80.49***  *Basin 80x49.*  *Wall-hung installation or on structure. Fixing kit included* | **ME080BI**  **ME080BO**  ***ME080BI***  ***ME080XX*** | **19,2** | **80x49 h20** | Fire Clay |  |
| Immagine che contiene tavolo, arredamento, consolle, tavolino da caffè  Descrizione generata automaticamente | **Struttura sospesa MODE**  Struttura sospesa 76,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.  ***Wall hanging structure MODE***  *Wall hanging structure 76,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME002SAR**  ***ME002SAR*** | **11** | **76,7x31,5 h42** | Acciaio  *Steel* |  |
| Immagine che contiene arredamento, tavolo, consolle, tavolo da lavoro  Descrizione generata automaticamente | **Struttura a terra MODE**  Struttura a terra 76,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.  ***Floor mounted structure MODE***  *Floor mounted structure 76,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME004SAR**  ***ME004SAR*** | **10** | **76,7x31,5 h85,5** | Acciaio  *Steel* |  |
|  | **Portasciugamani**  Portasciugamani laterale 32,5.4 cm per lavabi ME100 e ME080 in acciaio nero opaco  ***Towel rail***  *Lateral towel rail 32,5.4 cm for basins ME100 and ME080, in black matt steel* | **ME001YAR**  ***ME001YAR*** |  | **32,5x4 h11** | Acciaio  *Steel* |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**  Piletta up & down con tappo in ceramica  ***Push open valve drain with ceramic top***  *Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI**  **FI012BO**  ***FI012BI***  ***FI012XX*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**  Piletta up & down con tappo cromato  ***Push open chromed valve drain***  *Push open chromed valve drain* | **FI012CR**  ***FI012CR*** | **0,5** |  |  |  |
|  | **Specchio MODE 100.80**  Specchio 100.80 cm con lampada a LED, cornice e vassoio in acciaio nero opaco. Classe energetica A+  ***Mirror MODE 100.80***  *Mirror 100.80 with LED lamp, frame and tray in black matt steel. Energy efficiency A+* | **ME001MAR**  ***ME001MAR*** | **16** | 100x80 | Acciaio  *Steel* |  |
|  | **Specchio MODE 80.80**  Specchio 80.80 cm con lampada a LED, cornice e vassoio in acciaio nero opaco. Classe energetica A+  ***Mirror MODE 80.80***  *Mirror 80.80 with LED lamp, frame and tray in black matt steel. Energy efficiency A+* | **ME002MAR**  ***ME002MAR*** | **13** | 80x80 | Acciaio  *Steel* |  |
|  | **Vaso sospeso SENZABRIDA®**  **53.34 MODE**  Vaso sospeso SENZABRIDA® 53x34. Scarico 4 / 2,6 Lt.  Completo di fissaggi  ***Wall-hung WC no rim***  ***53.34 MODE***  *Wall-hung WC no rim 53x34. Drain 4 / 2,6 Lt.*  *Fixing kit included* | **MES02BI**  **MES02BO**  ***MES02BI***  ***MES02XX*** | **20,4** | 53x34 h33 | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **ME019BI** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura**  **soft-close**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata  ***Removable seat-cover***  ***soft-close***  *Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **ME020BI**  **ME020BO**  ***ME020BI***  ***ME020XX*** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Staffa di fissaggio**  Staffa di fissaggio a “L”  (Barra filettata ø 12).  ***Fixing brackets for W/H sanitary***  *Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002**  ***FI002*** | **2,5** |  |  |  |
|  | **Protezione**  Protezione antiurto e acustica.  ***Protection***  *Acoustic and crash protection* | **PU001**  ***PU001*** | **0,2** |  |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**  Riduttore flusso di scarico.  ***Flow reductor***  *Flow reductor.* | **VA132**  ***VA132*** |  |  |  |  |
| Immagine che contiene bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente | **Bidet sospeso 53.34 MODE**  Bidet sospeso 53x34. Completo di fissaggi.  ***Wall-hung bidet 53.34 MODE***  *Wall-hung bidet 53x34. Fixing kit included* | **MES09BI**  **MES09BO**  ***MES09BI***  ***MES09XX*** | **17,5** | **53x34 h26** | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**  Piletta up & down con tappo in ceramica  ***Push open valve drain with ceramic top***  *Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI**  **FI012BO**  ***FI012BI***  ***FI012XX*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**  Piletta up & down con tappo cromato  ***Push open chromed valve drain***  *Push open chromed valve drain* | **FI012CR**  ***FI012CR*** | **0,5** |  |  |  |
|  | **Staffa di fissaggio**  Staffa di fissaggio a “L”  (Barra filettata ø 12).  ***Fixing brackets for W/H sanitary***  *Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002**  ***FI002*** | **2,5** |  |  |  |
|  | **Protezione**  Protezione antiurto e acustica.  ***Protection***  *Acoustic and crash protection* | **PU001**  ***PU001*** | **0,2** |  |  |  |
|  | **VASOMULTI® a terra MODE 53.34**  Vaso a terra SENZABRIDA® 53x34. Con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi.  ***Floor mounted WC MULTI no rim 53.34 MODE***  *Floor mounted WC no rim53x34. With adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit inlcuded* | **ME001BI**  **ME001BO**  ***ME001BI***  ***ME001XX*** | **26** | **53x34 h43** | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **ME019BI** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura**  **soft-close**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata  ***Removable seat-cover***  ***soft-close***  *Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **ME020BI**  **ME020BO**  ***ME020BI***  ***ME020XX*** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**  Riduttore flusso di scarico  ***Flow reductor***  *Flow reductor.* | **VA132**  ***VA132*** |  |  |  |  |
|  | **Raccordo per scarico a pavimento**  Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 12 cm.  ***Elbow pipe***  *Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/12 cm.* | **VA092**  ***VA092*** | **0,3** |  |  |  |
|  | **Curva tecnica**  Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 13 a 15 cm.  ***Elbow pipe***  *Elbow pipe for floor drain. Adjustable 13/15 cm.* | **VA093**  ***VA093*** | **0,3** |  |  |  |
| Immagine che contiene nero, luce  Descrizione generata automaticamente | **Raccordo per scarico a pavimento**  Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 21 cm.  ***Elbow pipe***  *Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16/21 cm.* | **VA094**  ***VA094*** | **0,3** |  |  |  |
|  | **Raccordo eccentrico**  Raccordo eccentrico per entrata acqua h33 0 h36 cm.  ***Eccentric pipe***  *Eccentric pipe for water inlet 33/36 cm.* | **VA086**  ***VA086*** | **0,1** |  |  |  |
|  | **Raccordo a parete**  Raccordo per scarico a parete cm. 35  ***Pipe for wall drain***  *Pipe for wall drain cm. 35* | **VA076**  ***VA076*** | **0,2** | **Ø 11** |  |  |
| Immagine che contiene toeletta  Descrizione generata automaticamente | **BIDETMULTI® a terra MODE 53.34**  Bidet a terra 53x34 MULTI. Installazione filo parete. Completo di fissaggi  ***Floor mounted bidet MULTI 53.34 MODE***  *Floor mounted bidet 53x34 MULTI. Back to wall installation. Fixing kit included* | **ME009BI**  **ME009BO**  ***ME009BI***  ***ME009XX*** | **24** | **53x34 h43** | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**  Piletta up & down con tappo in ceramica  ***Push open valve drain with ceramic top***  *Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI**  **FI012BO**  ***FI012BI***  ***FI012XX*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**  Piletta up & down con tappo cromato  ***Push open chromed valve drain***  *Push open chromed valve drain* | **FI012CR**  ***FI012CR*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene stoviglie, serviziodatavola  Descrizione generata automaticamente | **Vaso sospeso SENZABRIDA®**  **46.34 MODE**  Vaso sospeso SENZABRIDA® 46x34. Scarico 4 / 2,6 Lt.  Completo di fissaggi  ***Wall-hung WC no rim***  ***46.34 MODE***  *Wall-hung WC no rim 46x34. Drain 4 / 2,6 Lt.*  *Fixing kit included* | **MES03BI**  ***MES03BI***  ***MES03XX*** | **20** | **46x34 h33** | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura**  **soft-close**  Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata  ***Removable seat-cover***  ***soft-close***  *Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **ME021BI**  **ME021BO**  ***ME021BI***  ***ME021XX*** | **3** | 41,5x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Staffa di fissaggio**  Staffa di fissaggio a “L”  (Barra filettata ø 12).  ***Fixing brackets for W/H sanitary***  *Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002**  ***FI002*** | **2,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**  Riduttore flusso di scarico.  ***Flow reductor***  *Flow reductor.* | **VA132**  ***VA132*** |  |  |  |  |
|  | **Protezione**  Protezione antiurto e acustica.  ***Protection***  *Acoustic and crash protection* | **PU001**  ***PU001*** | **0,2** |  |  |  |