MODE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Immagine*****Image*** | **Descrizione*****Description*** | **Codice*****Code*** | **Peso Kg*****Weight Kg*** | **Dimensioni cm*****Dimension cm*** | **Materiale*****Material*** | **Quantità*****Quantity*** |
| Immagine che contiene interni  Descrizione generata automaticamente | **Lavabo MODE 100.49**Lavabo 100x49. Installazione sospesa o su struttura. Completo di fissaggi***Basin MODE 100.49****Basin 100x49.* *Wall-hung installation or on structure. Fixing kit included* | **ME100BI****ME100BO*****ME100BI******ME100XX*** | **22,8** | **100x49 h20** | Fire Clay |  |
| Immagine che contiene tavolo, tavolino da caffè  Descrizione generata automaticamente | **Struttura sospesa MODE**Struttura sospesa 96,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.***Wall hanging structure MODE****Wall hanging structure 96,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME001SAR*****ME001SAR*** | **12,5** | **96,7x31,5 h42** | Acciaio*Steel* |  |
| Immagine che contiene tavolo, arredamento, tavolo da lavoro, tavolino da tè  Descrizione generata automaticamente | **Struttura a terra MODE**Struttura a terra 96,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.***Floor mounted structure MODE****Floor mounted structure 96,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME003SAR*****ME003SAR*** | **11,5** | **96,7x31,5 h85,5** | Acciaio*Steel*  |  |
|  | **Portasciugamani**Portasciugamani laterale 32,5.4 cm per lavabi ME100 e ME080 in acciaio nero opaco***Towel rail****Lateral towel rail 32,5.4 cm for basins ME100 and ME080, in black matt steel* | **ME001YAR*****ME001YAR*** |  | **32,5x4 h11** | Acciaio*Steel* |  |
|  | **Lavabo MODE 80.49**Lavabo 80x49. Installazione sospesa o su struttura. Completo di fissaggi***Basin MODE 80.49****Basin 80x49.* *Wall-hung installation or on structure. Fixing kit included* | **ME080BI****ME080BO*****ME080BI******ME080XX*** | **19,2** | **80x49 h20** | Fire Clay |  |
| Immagine che contiene tavolo, arredamento, consolle, tavolino da caffè  Descrizione generata automaticamente | **Struttura sospesa MODE**Struttura sospesa 76,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.***Wall hanging structure MODE****Wall hanging structure 76,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME002SAR*****ME002SAR*** | **11** | **76,7x31,5 h42** | Acciaio*Steel* |  |
| Immagine che contiene arredamento, tavolo, consolle, tavolo da lavoro  Descrizione generata automaticamente | **Struttura a terra MODE**Struttura a terra 76,7.31,5 cm in acciaio nero opaco.***Floor mounted structure MODE****Floor mounted structure 76,7.31,5 cm in black matt steel* | **ME004SAR*****ME004SAR*** | **10** | **76,7x31,5 h85,5** | Acciaio*Steel* |  |
|  | **Portasciugamani**Portasciugamani laterale 32,5.4 cm per lavabi ME100 e ME080 in acciaio nero opaco***Towel rail****Lateral towel rail 32,5.4 cm for basins ME100 and ME080, in black matt steel* | **ME001YAR*****ME001YAR*** |  | **32,5x4 h11** | Acciaio*Steel* |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**Piletta up & down con tappo in ceramica***Push open valve drain with ceramic top****Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI****FI012BO*****FI012BI******FI012XX*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**Piletta up & down con tappo cromato***Push open chromed valve drain****Push open chromed valve drain* | **FI012CR*****FI012CR*** | **0,5** |  |  |  |
|  | **Specchio MODE 100.80**Specchio 100.80 cm con lampada a LED, cornice e vassoio in acciaio nero opaco. Classe energetica A+***Mirror MODE 100.80****Mirror 100.80 with LED lamp, frame and tray in black matt steel. Energy efficiency A+* | **ME001MAR*****ME001MAR*** | **16** | 100x80 | Acciaio*Steel* |  |
|  | **Specchio MODE 80.80**Specchio 80.80 cm con lampada a LED, cornice e vassoio in acciaio nero opaco. Classe energetica A+***Mirror MODE 80.80****Mirror 80.80 with LED lamp, frame and tray in black matt steel. Energy efficiency A+* | **ME002MAR*****ME002MAR*** | **13** | 80x80 | Acciaio*Steel* |  |
|  | **Vaso sospeso SENZABRIDA®** **53.34 MODE**Vaso sospeso SENZABRIDA® 53x34. Scarico 4 / 2,6 Lt.Completo di fissaggi***Wall-hung WC no rim******53.34 MODE****Wall-hung WC no rim 53x34. Drain 4 / 2,6 Lt.**Fixing kit included*  | **MES02BI****MES02BO*****MES02BI******MES02XX*** | **20,4** | 53x34 h33 | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale**Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **ME019BI** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura****soft-close**Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata***Removable seat-cover******soft-close****Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **ME020BI****ME020BO*****ME020BI******ME020XX*** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Staffa di fissaggio**Staffa di fissaggio a “L”(Barra filettata ø 12).***Fixing brackets for W/H sanitary****Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002*****FI002*** | **2,5** |  |  |  |
|  | **Protezione**Protezione antiurto e acustica.***Protection****Acoustic and crash protection* | **PU001*****PU001*** | **0,2** |  |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**Riduttore flusso di scarico.***Flow reductor****Flow reductor.* | **VA132*****VA132*** |  |  |  |  |
| Immagine che contiene bacino idrografico  Descrizione generata automaticamente | **Bidet sospeso 53.34 MODE**Bidet sospeso 53x34. Completo di fissaggi.***Wall-hung bidet 53.34 MODE****Wall-hung bidet 53x34. Fixing kit included* | **MES09BI****MES09BO*****MES09BI******MES09XX*** | **17,5** | **53x34 h26** | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**Piletta up & down con tappo in ceramica***Push open valve drain with ceramic top****Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI****FI012BO*****FI012BI******FI012XX*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**Piletta up & down con tappo cromato***Push open chromed valve drain****Push open chromed valve drain* | **FI012CR*****FI012CR*** | **0,5** |  |  |  |
|  | **Staffa di fissaggio**Staffa di fissaggio a “L”(Barra filettata ø 12).***Fixing brackets for W/H sanitary****Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002*****FI002*** | **2,5** |  |  |  |
|  | **Protezione**Protezione antiurto e acustica.***Protection****Acoustic and crash protection* | **PU001*****PU001*** | **0,2** |  |  |  |
|  | **VASOMULTI® a terra MODE 53.34**Vaso a terra SENZABRIDA® 53x34. Con carico e scarico regolabile MULTI. Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di fissaggi.***Floor mounted WC MULTI no rim 53.34 MODE****Floor mounted WC no rim53x34. With adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Drain 4 / 2,6 Lt. Fixing kit inlcuded* | **ME001BI****ME001BO*****ME001BI******ME001XX*** | **26** | **53x34 h43** | Vitreous China |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura tradizionale**Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale | **ME019BI** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura****soft-close**Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata***Removable seat-cover******soft-close****Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **ME020BI****ME020BO*****ME020BI******ME020XX*** | **3** | 42,8x34 h2,1 | Duroplast |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**Riduttore flusso di scarico***Flow reductor****Flow reductor.* | **VA132*****VA132*** |  |  |  |  |
|  | **Raccordo per scarico a pavimento**Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 12 cm.***Elbow pipe****Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6/12 cm.* | **VA092*****VA092*** | **0,3** |  |  |  |
|  | **Curva tecnica**Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 13 a 15 cm.***Elbow pipe****Elbow pipe for floor drain. Adjustable 13/15 cm.* | **VA093*****VA093*** | **0,3** |  |  |  |
| Immagine che contiene nero, luce  Descrizione generata automaticamente | **Raccordo per scarico a pavimento**Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 21 cm.***Elbow pipe****Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16/21 cm.* | **VA094*****VA094*** | **0,3** |  |  |  |
|  | **Raccordo eccentrico**Raccordo eccentrico per entrata acqua h33 0 h36 cm.***Eccentric pipe****Eccentric pipe for water inlet 33/36 cm.* | **VA086*****VA086*** | **0,1** |  |  |  |
|  | **Raccordo a parete**Raccordo per scarico a parete cm. 35***Pipe for wall drain****Pipe for wall drain cm. 35* | **VA076*****VA076*** | **0,2** | **Ø 11** |  |  |
| Immagine che contiene toeletta  Descrizione generata automaticamente | **BIDETMULTI® a terra MODE 53.34**Bidet a terra 53x34 MULTI. Installazione filo parete. Completo di fissaggi***Floor mounted bidet MULTI 53.34 MODE****Floor mounted bidet 53x34 MULTI. Back to wall installation. Fixing kit included* | **ME009BI****ME009BO*****ME009BI******ME009XX*** | **24** | **53x34 h43** | Vitreous China |  |
| Immagine che contiene interni, sedile  Descrizione generata automaticamente | **Piletta in ceramica Up&Down**Piletta up & down con tappo in ceramica***Push open valve drain with ceramic top****Push open valve drain with ceramic top* | **FI012BI****FI012BO*****FI012BI******FI012XX*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene utensile da cucina, bidone, elettrodomestico  Descrizione generata automaticamente | **Piletta cromata Up&Down**Piletta up & down con tappo cromato***Push open chromed valve drain****Push open chromed valve drain* | **FI012CR*****FI012CR*** | **0,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene stoviglie, serviziodatavola  Descrizione generata automaticamente | **Vaso sospeso SENZABRIDA®** **46.34 MODE**Vaso sospeso SENZABRIDA® 46x34. Scarico 4 / 2,6 Lt.Completo di fissaggi***Wall-hung WC no rim******46.34 MODE****Wall-hung WC no rim 46x34. Drain 4 / 2,6 Lt.**Fixing kit included*  | **MES03BI*****MES03BI******MES03XX*** | **20** | **46x34 h33** | Vitreous China  |  |
|  | **Coprivaso rimovibile chiusura****soft-close**Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata***Removable seat-cover******soft-close****Removable duroplast seat-cover with soft-closing system* | **ME021BI****ME021BO*****ME021BI******ME021XX*** | **3** | 41,5x34 h2,1 | Duroplast |  |
|  | **Staffa di fissaggio**Staffa di fissaggio a “L”(Barra filettata ø 12).***Fixing brackets for W/H sanitary****Fixing brackets for W/H sanitary (Theadrer bar ø 12)* | **FI002*****FI002*** | **2,5** |  |  |  |
| Immagine che contiene telescopio  Descrizione generata automaticamente | **Riduttore flusso di scarico**Riduttore flusso di scarico.***Flow reductor****Flow reductor.* | **VA132*****VA132*** |  |  |  |  |
|  | **Protezione**Protezione antiurto e acustica.***Protection****Acoustic and crash protection* | **PU001*****PU001*** | **0,2** |  |  |  |